个人工作总结

填表日期： 2017年9月20日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **李正阳** | **日期** | **2017/9/17-2017/9/21** |
| **本周完成的工作情况总结（重点描述执行工作、存在问题问题、解决办法）** | 1. **10.10.101.100 FTP服务端搭建。** 2. **潘潘ceph开nfs服务，101.100挂ceph并开ftp用户。** 3. **调研机房数据可视化资料。** 4. **存储相关：**   **(1)F308网络迁移，重接了5根存储线。**  **(2)定位内网SAN存储问题，解决内网SAN存储连接。**   1. **网络相关：**   **(1)L310-3外网恢复。**  **(2)给伯文内网数据库服务器配置网络环境。**   1. **文档相关：** 2. **FTP使用说明。** 3. **确认303,304网络连通情况，并整理到资产管理表中。** 4. **重新编写时统服务文档，并发布于数据中心群中。** 5. **其他：给伯文介绍各种机房操作。** | | |
| **下周计划开展的工作** | **下周新婚旅行，休整一下，回来搞可视化。** | | |
| **工作随笔（对部门工作、技术研发、日常管理的相关建议或想法）** | 1. vsftpd在centos6.7中用service vsftpd status等命令是无效的，需要进入/etc/rc.d/init.d/vsftpd status进行操作，配置用户的命令是useradd 用户名 -s /sbin/nologin -d 路径 ，passwd 用户名 来设置密码，在chroot\_list中将之前新创建的用户名添加，并在/etc/vsftpd/vsftpd.conf中将chroot\_list\_enable=NO以及将chroot\_local\_user=YES使得用户只能访问指定的路径而无法访问全部路径， 在/etc/vsftpd/vsftpd.conf文件中配置write\_enable=yes设置读写权限即可，每次修改配置文件后需重启服务。 2. nfs服务一般linux系统自带，service nfs start即可，status查询状态，如果要给某个服务器开共享挂载点，需要给挂载点赋予权限，需要修改服务端/etc/exports，添加一条/挂载点路径 挂载客户端ip(rw,no\_root\_squash)，这样在客户端才能正常使用mount的nfs挂载命令挂载存储。 3. L310-3的外网恢复，遇到一个奇特的问题，ping可以ping通网关，外网的百度地址，并且IP还没有冲突，最后定位到的问题是，在Internet属性上，在连接——局域网LAN设置里，将代理服务器勾选取消即可，因为网页报的是ERR\_PROXY\_CONNECTION\_FIALD,所以定位到代理服务器的问题，选择代理服务器会导致网络走局域网或者国际网，所以上不了网页比较奇怪的是他们如何操作会影响到这一属性的配置。 4. L303/304服务器网口疑似坏了一个，内存和电源线可能因为搬动柜子的原因松动，谨慎操作。 5. SAN存储的问题，一开始以为是服务器的问题，定位到驱动及系统匹配上，经过一系列操作发现并未有任何起色，后来对比外网SAN，通过控制变量法定位到外网SAN的存储连内网SAN的服务器没问题，定位到内网SAN的连线或相关配置可能存在问题。最后定位到SAN连线的问题，目前服务端HBA卡的启动器已经正常启动，不过多了8个SAN的存储启动器，目测是这8根线的连接有一些问题，不过不影响SAN存储的正常挂载，后续已经告诉伯文需要改一下线确保启动器正常，并且告诉伯文如何挂载SAN存储，以满足他的数据库主备需要。 6. 数据可视化，调研了之前我用过的Grafana，虽然数据展示界面还不错，不过貌似没法跳出自己的网页端，似乎不是特别适合，chart.js还不错，好像图表少了点，资料也有点少，明聪给推荐的蚂蚁金服的AntV，看着感觉也还不错，假期回来试验一下。 | | |